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1 目的

      建立固体制剂车间工作服的管理规定，保持工作服的清洁卫生，防止交叉污染。

2 范围

      固体制剂车间工作服的管理。

3 责任

3.1 车间管理人员负责组织实施。

3.2 洗衣清洁工、生产人员遵照执行。

3.3 质监员负责监督与检查。

4 内容

4.1 服装材质（包括帽子、手套、口罩等）要求

4.1.1 发尘量小，不易发生纤维剥落、断丝现象。

4.1.2 不易产生静电，不易吸附粒子。
4.1.3 耐有机溶媒、耐清洗、耐蒸汽灭菌。

4.1.4 洗涤后不皱折，穿着舒适，不防碍动作。

4.1.5 不发霉。

4.1.6 易加工缝制。

4.2 服装标准

4.2.1 固体制剂车间工作服的选材、式样及穿戴方式符合一般生产区、30万级洁净级别的要求，颜色应按不同洁净要求明显区分，不能混用。质监员、操作人员及非生产区人员的服装宜有所区别。操作人员不能穿离规定的区域。
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4.2.2 对工作人员穿戴工作服进行严格训练，并遵守着装要求。

     服装标准见下表：

	服装式样
	一般生产区
	30万级区
	颜色

	工

作

衣
	无横褶、腰带接缝封缝、光洁
	无口袋、横褶、腰带、接缝封缝、光洁。

尽量不用钮扣。
	洁净区蓝色，其它区白色。

	帽子
	
	能罩住全部头发，阻止脱落的毛发落出。
	洁净区蓝色，其它区白色。

	口罩
	
	按工作需要，遮盖面大。
	白色或根据需要

	手套
	
	按工作需要，确定长度材质
	白色或根据需要

	工作鞋
	按工种需要区分类别
	白色或根据需要


4.3 更换次数

    一般生产区工作服至少每周洗二次，30万级洁净区每天一次。

4.4 洗涤和整理
4.4.1 洗涤前要检查工作衣磨损、破损情况按需要进行修补、更换或弃之。接触有害药物的工作服，洗涤前要妥善处理以策安全。

4.4.2 洗涤、烘干和整理工作服的房间要与使用工作服的洁净室洁净度相一致，至少是烘干后的整理、包装要做到。

4.4.3 干燥后的工作服装入洁净的工衣袋内保存。

4.5 保管和发放

4.5.1 工作服保管室洁净度宜与使用工作服的洁净室洁净度相一致。

4.5.2 工作服由保管员或指定专人发放。

4.5.3 工作服使用前要检查工作服是否符合要求，发现污染或破损应及时报告并更换。

4.5.4 工作服应编号，做到专人专用。

