
· 说明:

	选型编号
	额定电压范围

	
	

	
	

	
	

	
	


主要特点：

· 基本电能计量

· 电力质量监测

· 损耗补偿

· 数据日志和事件记录
· 电力线路诊断

· 20年使用寿命
· Modbus & DNP3.0规约
· 多种通信方式
· 内置Modem、以太网/ Web接口
· 全面的Web解决方案
· 超高精确测量 数字传感专利技术：
· 电能和功率精确度在0.06％之内

· 自动校准、温度补偿

· 售/购电量

· 每象限的视在电度

· 每象限的无功电度

· 需量测量
· 
多种需量显示窗口:

· 需量固定窗口
· 需量滚动窗口
· 需量预告窗口
· 需量热点窗口

· 间隔长度从1秒钟到数小时 

· 最大到255个子间隔  

· 间隔脉冲输出结束
· 分时（多费率）：

· 8组分时方案

· 双向电量和需量
· 4季/年
· 20年日历 

· 上月和上季每组分时方案的数据

· 本月、本季每组分时方案的数据

· 每组分时方案的日数据累计
· 
最大需量与时标:

· 有功功率最大最小售/购需量
· 无功功率最大最小售/购需量
· 与有功功率相关的无功功率需量
· 视在功率最大最小需量
· 电流最大最小需量 

· 电压最大最小值 

· 每一数值都有时间与日期标记

· 变压器损耗补偿：

通过简单设置可实现对变压器的铜损、
铁损进行补偿计算。
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