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一、单项选择题(在每小题的四个备选答案中，选出一个正确的答案，每小题1分，共10分)
1.用户为了解决自己的问题，用汇编语言所编写的程序，称为(  )。
A.目标程序   B.源程序   C.可执行程序   D.汇编程序

2. 下列8086CPU的寄存器组中，在段内寻址时可以提供偏移地址的寄存器组是(      )
A、AX，BX，CX，DX    B、BX，BP，SI，DI
C、SP，IP，BP，DX      D、CS，DS，ES，SS
3.指令指针寄存器是(  )。
A.  IP B. SP   C. BP   D. PSW

4、BUF  DW  10H DUP(3 DUP(2，10H)，56，78)
上述语句汇编后，为变量BUF分配的存储单元字节数是(         )。
A. 80H B. 100H   C. 124   D. 192
5．下面对伪指令语句的说明，正确的是（ ）。

  A. 汇编程序将伪指令翻译成机器码

  B. 伪指令是在执行时完成其功能

  C. 伪指令的功能是指示、引导汇编程序在汇编过程中完成其不同操作

D. 当汇编结束后，目标程序中仍保留有伪指令
6.在DEBUG上机调试程序时，存储器地址表示为12FA：015F，它的物理地址是(   )

A. 12FAH               B. 1305FH          

C. 130FFH              D. 015FH

7.下面有语法错误的指令是(   )

    a. ADD  AL，AH                        b. ADD  [BX+3]，AL

    c. ADD  AH，[DI]             d. ADD  [BP+2]，DA1 (DA1是变量名)

8.设AL=-15，要使AL=15应执行的指令是(   )

a. NEG  AL          b. NOT  AL           

 c. INC  AL           d. DEC  AL

9.一条指令中目的操作数不允许使用的寻址方式是(     )

a. 寄存器寻址      b. 立即数寻址        

c. 变址寻址        d. 寄存器间接寻址

10.设SP=1FFEH，执行下列指令后，SP寄存器的值是(    )

    POPF

    PUSH AX

    a. 2000H            b. 2002H              
c. 1FFCH            d. 1FFEH

11.如果要使模块MODULAR1引用MODULAR2中的字节变量var和远过程sub，那么在MODULAR1中应使用____指令
    A.public var:byte, sub:far     B.extrn var:byte, sub:far
    C.public var:word, sub:far    D.extrn var:word, sub:far

二、填空题(每小题2分，共24分)
1.假设字节单元(06925H)=12H，(06926H)=45H，(06927H)=78H，那么字单元(06925H)=        ，字单元(06926H)=         。

2.对程序流向的控制和转移，就是对执行指令地址的修改。如在同一段内偏移，则修改        ，如在两个段之间转移，则修改           。

3.汇编语言源程序中的语句有三种类型，它们是指令语句、        语句和        语句。 

ARY  DW  10 DUP(？)
……
MOV  AL，TYPE  ARY       ；执行后（AL）=               
MOV  CL，SIZE ARY         ；执行后（CL）=              
5.已知：BX=1357H，BP=2468H，SI=1000H，DI=2000H，SS=1000H，DS=2000H，ES=3000H，试分别指出下列各指令中存储器操作数的物理地址。 

MOV  AL，[BP+20H]的物理地址是                      
MOV  [BX+DI-80H]，AL的物理地址是                     
MOV BL，ES:[SI+40H]的物理地址是                     
6. 在双字节乘法指令的运算中，____是默认的被乘数。
三、判断题　（每小题2分，共10分.若判断某题是错误的，请说明错误的原因）

1．判断操作数的寻址方式[CX+90]的正确性，若正确，指出其寻址方式。
答：

2．END LAB语句指示本程序执行到标号LAB处则结束。          

答：

3．同一个文件内不允许出现相同的子程序名。 

答：

4. MOV BX，OFFSET MYDAT [SI] 
答：

5． 8号类型的中断向量在中断向量表中的地址是2*8

答：

四、简答题(8分) 

1、在指令系统中，段内、段间返回均为RET指令。试回答：

(1)执行段内返回RET指令时，执行的操作是：                                               

(2)执行段间返回RET指令时，执行的操作是：                                               

五、程序分析题(每小题7分，共35分)
1.  NUM1
EQU
25*4 –50
VAR1
DB
1，2，3，4，5

VAR2
DB
‘12345’
NUM2
EQU
VAR2-VAR1

上述源程序汇编后，NUM1＝                     ，
NUM2＝                     ，
2. 设寄存器AL，BL和CL中内容均为76H
　XOR AL, 0FH
　AND BL, 0FH
　OR CL, 0FH
　执行上述指令序列后，AL=___，BL=___，CL=____。
3.   4. BUF1  DB  41H，42H，43H，44H，45H，46H

      BUF2  DB  6 DUP(?)

      …

     MOV  SI，OFFSET BUF1

     MOV  DI，OFFSET BUF2

     MOV  CX，6

LOP: MOV  AL，[SI]

     SUB  AL，7

     AND  AL，0FH

     MOV  [DI]，AL

     INC  SI

     INC  DI

     LOOP  LOP

试回答(1)上述程序段执行后，BUF2开始的6个字节存储单元的内容是什么?

(2)在程序功能不变的情况下，AND AL，0FH指令可否用SUB AL，30H指令替代。

4. 设(BX)=84F0H
MOV  CH, 4          ; 
MOV  CL, 4           ; 
NEXT: ROL  BX, CL
       MOV  AX, BX

       AND  AX, 0FH

       PUSH  AX

       DEC  CH

      JNZ  NEXT

试回答(1)上述程序段执行后，请填出堆栈存储单元的内容?


       



5.宏定义:
          MANDM  MACRO  OPR，X，Y
              MOV   AX，X
              OPR   AX，Y
              MOV   X，AX
                 ENDM
下面的程序片段为宏调用：
……
            MANDM  SUM，VAR1，VAR2，VAR3
……
那么请写出在汇编源程序时，汇编程序对宏进行扩展后的等效程序段：
宏展开：

六．编制将ES段中名为DATA的字存储区清零的程序段。假定DATA存储区定义为：(13分)
DATA DW 10DUP(?)
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