××县职业教育成人教育中心电子电工类专业试卷（九）

学校            班级       姓名         得分        

一.填空：（30×1分）
1、有一白炽灯，额定电压220V，40W，每天工作6小时，一个月（按30天计），用电__________度。

2、我国工频交流电的频率f=________，周期T=________，幅值Um=_________。

3、有一灯泡接到u=311Sin(314t+
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p

)V的交流电源上，灯丝炽热时电阻为484Ω，则灯泡消耗的功率为__________。

4、电感L=100mH，两端加电压u=100
[image: image2.wmf]t

Sin

100
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，则电感的感抗为__________，用电流表测电感的电流，其读数应为__________。

5、有一电路有5条支路，3个节点，则可列出______个独立的KCL方程和      个独立的KVL方程。

6、求图中a、b两端的等效电阻Rab=__________。


7、图中，VA=__________，VB=__________，

UAB=__________。

8、已知电阻R1=1KΩ，R2=2KΩ，将两个电阻相串联，则U1/U2值为__________，将两电阻并联，I2/I1值为__________。

9、n个输入变量可有__________种不同组合，把每种输入状态下的输出状态列出来，就构成了描述组合逻辑的__________。

10、直流放大器只能采用__________耦合方式，因为__________耦合和__________耦合不能传输直流信号。

11、制作半导体器件时，使用最多的半导体材料是__________和__________，它们都是__________价元素。

12、振荡器是在无输入信号的条件下能连续不断地产生一定__________，一定__________，一定__________的电子线路。

13、小功率直流稳压电源包含：电源变压器、__________、滤波电路和__________等部分。

14、对JK触发器，当JK=01时，Qn+1=        ，对T触发器，当T=0时，Q n+1=        。

二.选择填空：（15×2分）
1.有一个伏特表其内阻RV=1.8KΩ，现在要扩大它的量程为原来的10倍，则应（   ）

A.用18KΩ的电阻与伏特表串联；

B.用180Ω的电阻与伏特表并联；

C.用16.2KΩ的电阻与伏特表串联；

D.用180Ω的电阻与伏特表串联。

2.如图（2-1）所示，开关S合上和断开时各灯的亮度变化是 （   ）

A.没有变化；

B.S合上时各灯亮些，S断开时各灯暗些；

C.S合上时各灯暗些，S断开时各灯亮些；

D.无法回答，因为各灯的电阻都不知道。

3.电源电动势是2V，内电阻为0.1Ω，当外电路断

  路时，电路中的电流和端电压分别是（   ）

A.0、2V             B.20A、2V           C.20A、0              D.0、0
4.图（2-2）所示，正确的关系式是（   ）

A、I1=（E1-E2）/（R1+R2）

B、I2=E2/R2
C、I1=（E1-Uab）/（R1+R3）

D、I2=（E2-Uab）/R2
5.现有两只电容器，其中一只电容为

0．25uF，耐压为250V，另一只电容为

0．5 uF，耐压为300V，则它们串联后

的电容值和耐压分别为：（   ）

A.0．75 uF，300V                 B.0.75 uF,550V

C.0.17 uF,  375V                 D.0.17 uF, 550V
6.在基本放大电路的三种组态中，只有电流放大作用而没有电压放大作用的电路组态是（   ）

A.共集              B.共基              C.共射

7.当整流输出电压相同时，二极管承受反向电压最小的电路是（   ）

A.单相半波         B.单相全波          C.单相桥式

8.正弦波振荡器的振荡频率取决于（   ）

A.正反馈的强度     B.反馈元件的参数    C.选频网络参数

9.放大电路中若测得某三极管极间电压如下：1—2间为7V，2—3间为6.3V,则该管类型、材料及1、2、3极分别为（   ）

A.NPN型、硅管、E、C、B          B.NPN型、硅管、C、B、E

C.NPN型、锗管、E、C、B          D.PNP型、硅管、E、C、B

10.直流稳压电源中的电路工作的先后顺序是（   ）

A.滤波、稳压再整流              B.整流、滤波再稳压

C.滤波、整流再稳压              D.整流、稳压再滤波

11.二十进制编码器，若有四个输出端，可进行编码的个数是（   ）

A.2个             B.10个            C.16个             D.8个

12.下列电路中具有记忆功能的是（   ）

A.编码器          B.译码器           C.计数器           D.全加器

13.对一般触发器，当满足Qn+1=Qn时，为何功能（   ）

A.记数            B.保持             C.不定             D.置0、置1

14.能使输出电流稳定的是：（   ）

A.串联负反馈      B.电压负反馈       C.并联负反馈       D.电流负反馈

15.数字电路中集成芯片的电源电压值一般取用（   ）

A.1V              B.100V             C.20V              D.5V

三.是非题：（对的打√，错的打×，10×1分）

1.选择不同的零电位点时，电路中各点的电位将发生变化，但电路中任意两点间的电压却不会改变。（    ）

2.将几个电容器并联使用，则总电容值小于其中任一个电容值。（      ）

3.在RLC串联电路中，若XL>XC，则该电路为电感性电路。（      ）

4.正弦交流电的三要素是指：有效值、频率和周期。（      ）

5.三相负载作三角形联接时，无论负载对称与否，线电流必定是相电流的
[image: image3.wmf]3

倍。（      ）

6.放大器的电压放大倍数，在负载增大时增大。（      ）

7.单相桥式整流电路在输入交流电的每个半周内都有两只二极管导通。（      ）

8.电压并联负反馈能使放大器的输入电阻增大，而使输出电阻降低。（      ）

9.硅二极管两端加上正向电压时，二极管就导通。（      ）

10.稳压管可以串联使用，但即使是同型号的稳压管都不能并联使用。（      ）

四．综合分析题（20分）

1.根据图示各三极管对地的电位，判断各管所处状态。（2分×6）



2.判断下图电路中Rf支路引入的反馈类型（4分×2）


五.计算：（60分）
1.电路如图示，已知R1=1Ω，R2=5Ω，R3=2Ω，E1=17V，E2=17V，求电阻R1、R2、R3上流过的电流（12分）

2.下图电路中，供电电源相电压为220V，负载为三相对称的电阻，R1=R2=R3=10Ω，求：(1)电压UUV，UUN；(2)电流I1、I2、I3、IN；(3)电路的总功率。（12分）

3、电容器A的容量CA=30uF，被充电到UA=30V，电容器B的容量CB=20uF，被充电到UB=20V，试求二只电容器A、B正向并联时最后的稳定电压值为多少？（6分）

4.分压式偏置电路如图，VCC=12V,RB1=12KΩ，RB2=3.6KΩ,RC=2KΩ,RE=1KΩ,管子材料为硅、β=100，求静态工作参数IBQ,ICQ,VCEQ    （6分） 
5.如图5-5所示电路中，ui=-1V，R1=20KΩ，RF=100KΩ，求VO值。 （6分）
6.电路如图5-6示：VCC=12V，RB=270KΩ，RC=3KΩ，RL=3KΩ，管子材料为硅、β=50

求： （1）画出该电路的直流通路和交流通路
（2）求AV    
（3）求ro
海盐县职业教育成人教育中心电子电工类专业试卷（九）

答         案

一．1、７.２度   
2、50HZ、0.０２S、311V  
3、 100W  
4、10Ω、10A   
5、2、3　　
6、1/3R   
7、8V、－３Ｖ、１１Ｖ  
8、0.５、０.５  
9、２ｎ、真值表   
10、直接、阻容、变压器    
11、硅、锗、四　　
１２、频率、幅度、波形　　
１３、整流电路、稳压　　
１4、０、Ｑｎ
二．1、Ｃ       2、C       3、Ａ        4、Ｄ     5、Ｃ  
6、Ａ       7、Ｃ      8、Ｃ        9、Ａ     10、Ｂ  
11、Ｃ      12、Ｃ     13、Ｂ       14、Ｄ    15、Ｄ

三．1、∨   2、∨    3、∨   4、╳   5、╳   
6、╳   7、∨    8、╳   9、╳   10、∨

四．1、放大、截止、饱和、截止、饱和、放大

2、（1）电压并联负反馈 
（2）电压串联正反馈

五．1、５A   1A  　6Ａ    
2、（1）３８０V、２２０Ｖ
（2）Ｉ１＝Ｉ２＝Ｉ３＝２２Ａ　　ＩＮ＝０     
（3）１４５２０Ｗ　　　
4、２０ｕA  ２mA 　６Ｖ     
5、-５Ｖ

6、（１）略　　
（２）－７５　
（３）３Ｋ
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