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1． 填空题（每小题二分，共20分）：
1. 在一种机器的系统结构上实现另一种机器的指令系统，一般可采用
         方法或     方法。
2．并行性概念包含       性和         性。
3．按指令流与数据流，体系结构可分类为SISD、       、       和       。
4．Huffman编码，长操作码的使用频度较    ，而短操作码的使用频度较    。
5．重叠寄存器窗口技术是       关键技术之一。
6．    功能流水线只能完成一种固定功能。
7．指令间的读写相关是      相关。
8．硬件上设置多条相同的流水线，可实现        流水线。
9．多体存储器属          ，而存储层次属          。
10．最近最少使用法是       型替换算法。
2． 名词术语解释（每小题二分，共10分）：
1． 全相联映象方式：
2． 非线性流水线：
3． 超标量超流水：
4． 不透明：
5． 并行性：
三．单项选择题（在选中的项目上打“√” 。每小题三分，共30分）：
1． A：=B+C；C：=A+B对于A存在
A）读写相关        B）写读相关       C）写写相关
2．微指令由      直接执行。 
A）程序           B）汇编           C）硬件
3．用机器语言解释实现软件移植的方法是
A）模拟            B）仿真           C）宿主机
4．对汇编程序员透明的是
A）通用寄存器        B）指令系统       C）物理地址寄存器
5．超流水线实现了
A）同时性     B）并行性       C）并发性
6． 字长为16位，四个存储体能同时读写四个字，称为
A）多体多字   B）多体单字     C）单体多字
7．Cache与主存的数据传递由     完成。
  A） 操作系统     B）软件        C）硬件
8．组相联映象中，组内块数为    时，成为直接映象。
   A）1            B）组数         C）区数
9．功能最强的流水线是
   A）多功能流水线    B）动态流水线    C）超流水线
10．对出入端0123456789ABCDEF实现4组4元交换后，其变换图像为
A）32017645BA89FECD  B）23106754AB98EFDC  C）32107654BA98FEDC
4． 设计应用（每小题10分，共40分）：
1． 经统计，某机14条指令的使用频度分别为：0.11, 0.01, 0.15, 0.12, 0.03, 
0.02, 0.04, 0.02, 0.04, 0.01, 0.13, 0.15, 0.14, 0.03。分别求出用等长码和
    Huffmam码的平均码长（要求作图，并写出操作码）。
2．根据下列预约表完成流水线的调度。
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3.虚页地址流为1，2，1，0，4，1，3，4，2，1，4，1：
（1） 作图求n=1，2，3，4，5，6时的命中率。
（2） n为几时性价比最高？
4．输入端4要与输出端6进行通信的Omaga网：
（1） 画出Omaga网的拓扑结构；
（2） 说明各交换开关状态。
