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1 目的

      建立30万级洁净区人、物流管理规定，防止人员、物品对环境的污染。

2 范围
      进出30万级洁净区所有人员及物料。

3 责任
      进出30万级洁净区人员执行，车间班组长、质监员负责监督与检查。

4 内容
4.1 洁净区内三种主要的流动：

    人员----生产人员、维修人员和外来检查人员、参观人员。

    洁净物品----原辅料、包装材料、清洁设备和清洁工具、工作服和成品。

    污染物品----污染的但可以再次使用的设备工具、工作服、废弃的污染物，如一次性使用的材料、废物等。

4.2 不准进入洁净区人员、物品：
4.2.1 非工作人员以及未经批准，未按净化更衣程序更衣的外来人员；

4.2.2 皮肤有外伤、炎症、搔痒症及皮肤病，传染病者；

4.2.3 严重咳嗽、打喷嚏、鼻子排出物过多者；

4.2.4 未按规定洗去化妆品、指甲油者；

4.2.5 未按规定穿好洁净工作服者；

4.2.6 未按规定进行洁净处理的所有物品；

4.2.7 一切个人物品，包括手表、手帕、笔记本、食品及装饰品等；
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4.2.8 食物未咀嚼完者。

4.3 洁净区出入管理：
4.3.1 一切进出洁净区的人员必须遵守规定的净化路线和程序，不得私自改变。

4.3.2 洁净区内物品出入必须按规定的路线和程序。

4.3.2.1 进入洁净区的物料应在脱包间进行清洁处理，脱去外包装或对外包装进行清洁后，再经传递窗进入30万级洁净区。

4.3.2.2 所有半成品从洁净区运出，均需从内包暂存间经传递窗进入外暂存间，转运至外包装间包装后送入库房。

4.3.2.3 生产后的废弃物，集中装桶，盖上桶盖，经专用传递窗进入非洁净区，送规定废弃物堆放处。

4.3.2.4 所有物品进入洁净区前均应经清洁处理。

