
整粒总混生产记录

	品  名
	
	规  格
	
	批  号
	

	温  度
	
	日  期
	
	班  次
	

	清场标志
	□ 符合    □ 不符合
	执行整粒总混标准操作程序

	领料数量
	
	领料人
	

	整

粒
	筛网目数
	
	操作人
	

	总

混
	外加辅料名称 
	批  号
	数  量
	总混时间

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	操作人

	
	干颗粒总重（kg）
	
	

	设备运转情况
	

	干粒收得率=
	干粒总重
	×100%=
	
	×100%=

	
	投料总重
	
	
	

	注:投料总重=领料数量+外加辅料数量

	收得率范围:98～100%
	结论：
	检查人
	

	备  注
	


                                         工艺员：

