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一、是非题：正确的在□内√错误的在内□╳ （每题2分）
1、 实验室内可以使用红外取暖器不能使用电炉取暖。□
2、 安全出口和灭火器位置，报警电话必须牢记。□
3、 实验中有毒气泄出，应立即逃出实验室。□
4、 在实验过程中必须认真观察反应情况，不得擅自离岗，如有事离岗必须请人代管，并做好防范措施。□
5、 做危险实验时必须戴防护眼镜，加氢反应、高压反应必须在特种实验室进行。□
6、 只要填写了过夜实验单就可以做过夜实验。□
7、 实验室气味太大，应24小时使用通风。□
8、 钢瓶应放在通风避阳光处，并加以固定。□
9、 实验室内严禁存放大量化学试剂，试剂必须远离烘箱和其他电器，冰箱内不得放与实验无关的物品。□
10、 实验室禁止吸烟和动明火，但可以使用封闭电炉煮水和其他食物。□
11、 实验室里的溶剂例如乙醚、苯、醋酸乙酯等发生火灾可用水扑救。□
12、 实验室发生火灾先切断煤气、电源再用灭火器扑救。□
二、填充题：（每题3分）

1、下班时检查实验室的                 开关是否关好。

2、过夜实验必须                           。 

3、实验前必须             ，             ，              。做实验时                   ，                  。实验结束后

要                 ，              ，                    。

4、使用剧毒药品（易制毒药品）必须严格执行            制度，实验室不得储存           。   

5、实验仪器设备要定期检查，隐患要及时消除，使用后必须拔去           。

6、实验室内不得存放过多的试剂，试剂存放要分门别类，做到         、       分开，      、        分开，钢瓶要     ，实验结束后关闭钢瓶          。钢瓶要防止        、      和靠近热源 ，可燃气体钢瓶与明火距离不小于       米。走廊和公共部位不得堆放           、         。

7、化学实验室应准备的基本防护用品          、        、       。

8、氧气钢瓶不得沾有             。禁止将     气体和     气体混放。 氧气钢瓶外表颜色为         ，氢气瓶外表颜色为       氨气瓶外表颜色为        ，二氧化碳瓶外表颜色为            。

9、发生各类事故必须向所安全部门报告，不得     ，并写出         。事故处理四不放过原则是：事故     分析不清不放过，事故    和   没有受到教育不放过，     没受到      不放过，没有       措施不放过。

10、 现金和其它贵重物品不准存放在所内        室或        室的箱、柜、办公桌内，发生问题后果自负。

11、通风柜不能常开，应开启     ，这样既可防    又可节约    ，提高通风     。

12、废试剂和其它化学废物应统一      ，不可倒人     和       。

13、实验室不能存放过多的化学试剂，严禁将     和     物品存放在非防爆冰箱内。

14、加热易燃液体时升温速度不能过   ，瓶中溶剂不超过容器体积的       ，不用     直接加热。

15、普通实验室不得进行        反应和        反应。

16、有毒有害物质进入人体途径为      、    、    ，因此不得直接用     和       接触化学药品。

17、《压力容器安全技术监察规程》适用于同时具备下列条件的压力容器（1）最高工作压力≥     。（2）内直径≥      、且容积≥     。（3）介质为      、      或最高工作温度高于等于标准沸点的   。使用前必须到劳动部门办理          。

18、所内各大楼都属禁烟区，因此禁止动用    。因工作需要在所内动火者一律实现      制度，经安全部门现场检查，开具《准许动火证》后方可动火，动火时必须有现场负责人，负责现场     和    ，及事后      。

19、消防器材不得随意       ，使用后必须及时告知         。

20、金属钠应保存在       中，切勿暴露在       中。
三、简答题：（每题12分）
1、 怎样防止职业中毒？

2、 化学试剂、可燃气体、电器设备发生火灾如何处理用什么灭火器才扑救？ 

3、 在实验过程中应注意哪几方面安全？

